;DIS_Luminous_Flux##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;DIS_Wattage##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS;DIS_Colour_Temperature##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;DIS_Colour_Rendering_Index_CRI##OTHER##;DIS_Product_Code##OTHER##;DIS_Model##OTHER##;DIS_Photometrics##OTHER##;DIS_Weight##OTHER##;DIS_Insulation_Class##OTHER##;DIS_Dimension##OTHER##;DIS_Luminaire_Colour##OTHER##;DIS_LED_Number##OTHER##
414754-00_53W_6874lm_4000K_Graphite;6874;53;4000;80;414754-00;1890 Rodio LED - symmetric wide beam;DIS_1887 Rodio LED - asymmetric - Photometrics : 1887_24_LED_350mA_CLD_CELL_414754-00;5.99;II;L568xW333xH85;DIS_Graphite;24
414755-00_81W_9210lm_4000K_Graphite;9210;81;4000;80;414755-00;1890 Rodio LED - symmetric wide beam;DIS_1887 Rodio LED - asymmetric - Photometrics : 1887_24_LED_530mA_CLD_CELL_414755-00;5.99;II;L568xW333xH85;DIS_Graphite;24
414752-00_121W_13392lm_4000K_Graphite;13392;121;4000;80;414752-00;1890 Rodio LED - symmetric wide beam;DIS_1887 Rodio LED - asymmetric - Photometrics : 1887_36_LED_530mA_55g_CLD_CELL_414752-00;5.81;II;L568xW333xH85;DIS_Graphite;36
414756-00_121W_13448lm_4000K_Graphite;13448;121;4000;80;414756-00;1890 Rodio LED - symmetric wide beam;DIS_1887 Rodio LED - asymmetric - Photometrics : 1887_36_LED_530mA_CLD_CELL_414756-00;6.17;II;L568xW333xH85;DIS_Graphite;36
414753-00_157W_16424lm_4000K_Graphite;16424;157;4000;80;414753-00;1890 Rodio LED - symmetric wide beam;DIS_1887 Rodio LED - asymmetric - Photometrics : 1887_36_LED_700mA_55g_CLD_CELL_414753-00;6.17;II;L568xW333xH85;DIS_Graphite;36
414757-00_157W_16843lm_4000K_Graphite;16843;157;4000;80;414757-00;1890 Rodio LED - symmetric wide beam;DIS_1887 Rodio LED - asymmetric - Photometrics : 1887_36_LED_700mA_CLD_CELL_414757-00;6.09;II;L568xW333xH85;DIS_Graphite;36
