;DIS_Photometrics##OTHER##;DIS_Wattage##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS;DIS_Product_Code##OTHER##;DIS_Model##OTHER##;DIS_Luminous_Flux##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;DIS_Colour_Temperature##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;DIS_Colour_Rendering_Index_CRI##OTHER##;DIS_Weight##OTHER##;DIS_Emergency##OTHER##;DIS_Dimmability##OTHER##;DIS_Emergency_Mode_Operating##OTHER##
150206-39_33W_3086lm_3000K_White;DIS_840 LED Panel R - Photometrics : 840_LED_R_3000K_CLD_CELL_150209-39;33;150209-39;840 LED Panel R;3086;3000;90;3.54;0;0;
150209-00_33W_3318lm_4000K_White;DIS_840 LED Panel R - Photometrics : 840_LED_R_4000K_CLD_CELL_150209-00;33;150209-00;840 LED Panel R;3318;4000;90;4.1;0;0;
150209-0041_33W_3318lm_4000K_White;DIS_840 LED Panel R - Photometrics : 840_LED_R_4000K_CLD_CELL_150209-00;33;150209-0041;840 LED Panel R;3318;4000;90;3.56;0;1;
150209-07_33W_3318lm_4000K_White;DIS_840 LED Panel R - Photometrics : 840_LED_R_4000K_CLD_CELL_150209-00;33;150209-07;840 LED Panel R;3318;4000;90;3.98;1;0;1h, the Luminous flux reduces, value available on request.
