;DIS_Luminous_Flux##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;DIS_Wattage##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS;DIS_Colour_Temperature##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;DIS_Colour_Rendering_Index_CRI##OTHER##;DIS_Product_Code##OTHER##;DIS_Model##OTHER##;DIS_Photometrics##OTHER##;DIS_Accessories##OTHER##;DIS_Weight##OTHER##;DIS_Insulation_Class##OTHER##;DIS_Dimension##OTHER##;DIS_Luminaire_Colour##OTHER##;DIS_Emergency##OTHER##;DIS_Dimmability##OTHER##;DIS_Emergency_Mode_Operating##OTHER##
153534-00_28W_3069lm_4000K_White;3069;28;4000;80;153534-00;841 Minicomfort LED x3 - UGR16;DIS_841 Minicomfort LED x3 - UGR16 - Photometrics : 841_3x_led_CLD_CELL_153534-00;;4.34;I;L596xW596xH60;DIS_White;0;0;
153534-12_27W_3069lm_4000K_White;3069;27;4000;80;153534-12;841 Minicomfort LED x3 - UGR16;DIS_841 Minicomfort LED x3 - UGR16 - Photometrics : 841_3x_led_CLD_CELL-D_153534-12;;2.93;I;L596xW596xH60;DIS_White;0;1;
153534-0041_28W_3069lm_4000K_White;3069;28;4000;80;153534-0041;841 Minicomfort LED x3 - UGR16;DIS_841 Minicomfort LED x3 - UGR16 - Photometrics : 841_3x_led_CLD_CELL-D-D_153534-0041;;2.91;I;L596xW596xH60;DIS_White;0;1;
153534-9441_27W_3069lm_4000K_White;3069;27;4000;80;153534-9441;841 Minicomfort LED x3 - UGR16;DIS_841 Minicomfort LED x3 - UGR16 - Photometrics : 841_3x_led_CLD_CELL-D-D-E_153534-9441;;3.41;I;L596xW596xH60;DIS_White;1;1;1h, the Luminous flux reduces, value available on request.
153534-94_27W_3069lm_4000K_White;3069;27;4000;80;153534-94;841 Minicomfort LED x3 - UGR16;DIS_841 Minicomfort LED x3 - UGR16 - Photometrics : 841_3x_led_CLD_CELL-D-E_153534-94;;3.21;I;L596xW596xH60;DIS_White;1;1;1h, the Luminous flux reduces, value available on request.
153534-07_31W_3069lm_4000K_White;3069;31;4000;80;153534-07;841 Minicomfort LED x3 - UGR16;DIS_841 Minicomfort LED x3 - UGR16 - Photometrics : 841_3x_led_CLD_CELL-E_153534-07;;3.21;I;L596xW596xH60;DIS_White;1;0;1h, the Luminous flux reduces, value available on request.
153538-00_28W_2925lm_4000K_White;2925;28;4000;90;153538-00;841 Minicomfort LED x3 - UGR16;DIS_841 Minicomfort LED x3 - UGR16 - Photometrics : 841_3xled_cri90_CLD_CELL_153538-00;;3.28;I;L596xW596xH60;DIS_White;0;0;
153538-12_27W_2925lm_4000K_White;2925;27;4000;90;153538-12;841 Minicomfort LED x3 - UGR16;DIS_841 Minicomfort LED x3 - UGR16 - Photometrics : 841_3xled_cri90_CLD_CELL-D_153538-12;;2.93;I;L596xW596xH60;DIS_White;0;1;
153538-0041_28W_2925lm_4000K_White;2925;28;4000;90;153538-0041;841 Minicomfort LED x3 - UGR16;DIS_841 Minicomfort LED x3 - UGR16 - Photometrics : 841_3xled_cri90_CLD_CELL-D-D_153538-0041;;2.92;I;L596xW596xH60;DIS_White;0;1;
153538-9441_28W_2925lm_4000K_White;2925;28;4000;90;153538-9441;841 Minicomfort LED x3 - UGR16;DIS_841 Minicomfort LED x3 - UGR16 - Photometrics : 841_3xled_cri90_CLD_CELL-D-D-E_153538-9441;;3.41;I;L596xW596xH60;DIS_White;1;1;1h, the Luminous flux reduces, value available on request.
153538-94_25W_2925lm_4000K_White;2925;25;4000;90;153538-94;841 Minicomfort LED x3 - UGR16;DIS_841 Minicomfort LED x3 - UGR16 - Photometrics : 841_3xled_cri90_CLD_CELL-D-E_153538-94;;3.21;I;L596xW596xH60;DIS_White;1;1;1h, the Luminous flux reduces, value available on request.
153538-07_31W_2925lm_4000K_White;2925;31;4000;90;153538-07;841 Minicomfort LED x3 - UGR16;DIS_841 Minicomfort LED x3 - UGR16 - Photometrics : 841_3xled_cri90_CLD_CELL-E_153538-07;;3.21;I;L596xW596xH60;DIS_White;1;0;1h, the Luminous flux reduces, value available on request.
