;DIS_Photometrics##OTHER##;DIS_Wattage##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS;DIS_Product_Code##OTHER##;DIS_Model##OTHER##;DIS_Luminous_Flux##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;DIS_Colour_Temperature##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;DIS_Colour_Rendering_Index_CRI##OTHER##;DIS_Weight##OTHER##;DIS_Emergency##OTHER##;DIS_Dimmability##OTHER##;DIS_Emergency_Mode_Operating##OTHER##
150205-39_33W_3348lm_3000K_White;DIS_842 LED Panel - Photometrics : 842_led_3K_CLD_CELL_150205-39;33;150205-39;842 LED Panel;3348;3000;80;3.28;0;0;
150205-00_33W_3600lm_4000K_White;DIS_842 LED Panel - Photometrics : 842_led_4K_CLD_CELL_150205-00;33;150205-00;842 LED Panel;3600;4000;80;2.8;0;0;
150205-0041_33W_3600lm_4000K_White;DIS_842 LED Panel - Photometrics : 842_led_4K_CLD_CELL-D-D_150205-0041;33;150205-0041;842 LED Panel;3600;4000;80;3.12;0;1;
150205-07_33W_3600lm_4000K_White;DIS_842 LED Panel - Photometrics : 842_led_4K_CLD_CELL-E_150205-07;33;150205-07;842 LED Panel;3600;4000;80;3.88;1;0;1h, the Luminous flux reduces, value available on request.
