;DIS_Photometrics##OTHER##;DIS_Wattage##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS;DIS_Product_Code##OTHER##;DIS_Model##OTHER##;DIS_Luminous_Flux##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;DIS_Colour_Temperature##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;DIS_Colour_Rendering_Index_CRI##OTHER##;DIS_Weight##OTHER##;DIS_Emergency##OTHER##;DIS_Emergency_Mode_Operating##OTHER##
150220-00_35W_3523lm_4000K_White;DIS_845 Comfort Panel - Photometrics : 845_led_CLD_CELL_150220-00;35;150220-00;845 Comfort Panel LED - IP54;3523;4000;80;4.12;0;
150220-19_35W_3523lm_4000K_White;DIS_845 Comfort Panel - Photometrics : 845_led_CLD_CELL_150220-19;35;150220-19;845 Comfort Panel LED - IP54;3523;4000;80;4.38;0;
150220-07_35W_3523lm_4000K_White;DIS_845 Comfort Panel - Photometrics : 845_led_CLD_CELL-E_150220-07;35;150220-07;845 Comfort Panel LED - IP54;3523;4000;80;4.12;1;1h, the Luminous flux reduces, value available on request.
