;DIS_Luminous_Flux##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;DIS_Wattage##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS;DIS_Colour_Temperature##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;DIS_Colour_Rendering_Index_CRI##OTHER##;DIS_Product_Code##OTHER##;DIS_Model##OTHER##;DIS_Photometrics##OTHER##;DIS_Weight##OTHER##;DIS_Insulation_Class##OTHER##;DIS_Dimension##OTHER##;DIS_Luminaire_Colour##OTHER##
413070-00_135W_12169lm_4000K_Graphite;12169;135;4000;80;413070-00;1723 Cripto big - asymmetric FS 50°;DIS_1723 Cripto big - asymmetric FS 50° - Photometrics : 1723_LED_134W_CLD_CELL_413070-00;7.58;II;L500xW315xH82;DIS_Graphite
413074-00_135W_12169lm_4000K_Grey;12169;135;4000;80;413074-00;1723 Cripto big - asymmetric FS 50°;DIS_1723 Cripto big - asymmetric FS 50° - Photometrics : 1723_LED_134W_CLD_CELL_413074-00;7.48;II;L500xW315xH82;DIS_Grey
413071-00_208W_19014lm_4000K_Graphite;19014;208;4000;80;413071-00;1723 Cripto big - asymmetric FS 50°;DIS_1723 Cripto big - asymmetric FS 50° - Photometrics : 1723_LED_208W_CLD_CELL_413071-00;8.19;II;L500xW315xH82;DIS_Graphite
413075-00_208W_19014lm_4000K_Grey;19014;208;4000;80;413075-00;1723 Cripto big - asymmetric FS 50°;DIS_1723 Cripto big - asymmetric FS 50° - Photometrics : 1723_LED_208W_CLD_CELL_413075-00;8.27;II;L500xW315xH82;DIS_Grey
