;DIS_Luminous_Flux##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;DIS_Wattage##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS;DIS_Colour_Temperature##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;DIS_Colour_Rendering_Index_CRI##OTHER##;DIS_Product_Code##OTHER##;DIS_Model##OTHER##;DIS_Photometrics##OTHER##;DIS_Weight##OTHER##;DIS_Insulation_Class##OTHER##;DIS_Dimension##OTHER##;DIS_Luminaire_Colour##OTHER##
413080-00_135W_12682lm_4000K_Graphite;12682;135;4000;80;413080-00;1724 Cripto big - asymmetric FM 50°;DIS_1724 Cripto big - asymmetric FM 50° - Photometrics : 1724_135w_CLD_CELL_413080-00;7.56;II;L500xW315xH82;DIS_Graphite
413084-00_135W_12682lm_4000K_Grey;12682;135;4000;80;413084-00;1724 Cripto big - asymmetric FM 50°;DIS_1724 Cripto big - asymmetric FM 50° - Photometrics : 1724_135w_CLD_CELL_413084-00;7.66;II;L500xW315xH82;DIS_Grey
413081-00_208W_19816lm_4000K_Graphite;19816;208;4000;80;413081-00;1724 Cripto big - asymmetric FM 50°;DIS_1724 Cripto big - asymmetric FM 50° - Photometrics : 1724_208w_CLD_CELL_413081-00;8.16;II;L500xW315xH82;DIS_Graphite
413085-00_208W_19816lm_4000K_Grey;19816;208;4000;80;413085-00;1724 Cripto big - asymmetric FM 50°;DIS_1724 Cripto big - asymmetric FM 50° - Photometrics : 1724_208w_CLD_CELL_413085-00;8.16;II;L500xW315xH82;DIS_Grey
