;DIS_Photometrics##OTHER##;DIS_Wattage##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS;DIS_Product_Code##OTHER##;DIS_Model##OTHER##;DIS_Luminous_Flux##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;DIS_Colour_Temperature##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;DIS_Colour_Rendering_Index_CRI##OTHER##;DIS_Luminaire_Colour##OTHER##;DIS_Weight##OTHER##;DIS_Emergency##OTHER##;DIS_Emergency_Mode_Operating##OTHER##
156460-00_10W_1653lm_4000K_White;DIS_885 Compact Dark 2 - Photometrics : 885_SMD_10W_CLD_CELL_156460-00;10;156460-00;885 Compact Dark 2 - SMD;1653;4000;80;DIS_White;0.37;0;
156460-07_10W_1653lm_4000K_White;DIS_885 Compact Dark 2 - Photometrics : 885_SMD_10W_CLD_CELL-E_156460-07;10;156460-07;885 Compact Dark 2 - SMD;1653;4000;80;DIS_White;1.37;1;1h, the Luminous flux reduces, value available on request.
156461-00_14W_2274lm_4000K_White;DIS_885 Compact Dark 2 - Photometrics : 885_SMD_14W_CLD_CELL_156461-00;14;156461-00;885 Compact Dark 2 - SMD;2274;4000;80;DIS_White;0.37;0;
156461-07_14W_2274lm_4000K_White;DIS_885 Compact Dark 2 - Photometrics : 885_SMD_14W_CLD_CELL-E_156461-07;14;156461-07;885 Compact Dark 2 - SMD;2274;4000;80;DIS_White;1.5;1;1h, the Luminous flux reduces, value available on request.
156462-00_20W_3108lm_4000K_White;DIS_885 Compact Dark 2 - Photometrics : 885_SMD_20W_CLD_CELL_156462-00;20;156462-00;885 Compact Dark 2 - SMD;3108;4000;80;DIS_White;0.37;0;
156462-07_20W_3108lm_4000K_White;DIS_885 Compact Dark 2 - Photometrics : 885_SMD_20W_CLD_CELL-E_156462-07;20;156462-07;885 Compact Dark 2 - SMD;3108;4000;80;DIS_White;1.51;1;1h, the Luminous flux reduces, value available on request.
